Excelsior V6 Aufputz Touchpanel 18,5 Zoll

|  |  |
| --- | --- |
| Technische Details | |
| Hardware | * CPU: Intel Core i5 8265U * Arbeitsspeicher: 16 GB RAM * Festplattenspeicher: 240 GB SSD * Netzteil: 24V / 3,8A Hutschienennetzteil |
| Anschlüsse | * USB Port: 4xUSB 3.1, 1xUSB3.1 Type-C * LAN Port : 2xRJ45 LAN Gigabit * Video Port: 1xHDMI, 1xDP * Audio Port: 1x Line-out |
| Display | * Größe: 18,5 Zoll Bildschirmdiagonale * Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) * Seitenverhältnis: 16 : 9 * Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP) * Rahmenfarbe: schwarz / weiß |
| Audio | * Lautsprecher: 2 x integrierte Lautsprecher (je 2 W) * Mikrofon: integriertes Kondensatormikrofon (für Hallunterdrückung: Voice Performance Baustein) |
| Maße | * Displayfläche: 230 mm x 410 mm (H x B) * Gesamt: 313 x 493 x 52 mm (H x B x T) * Gewicht: 3,5 kg |

|  |  |
| --- | --- |
| Software | |
| Betriebssystem | * Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
| Zusatzsoftware | BasisModul (HC-Navigation + HC-Camviewer)  RadioModul  HC-SipPhone  HC-Browser  HC-PictureViewer  TV-Modul |

|  |  |
| --- | --- |
| Zubehör | |
| Notwendig | * Unterputzkasten * Unterputzkasten flächenbündig |
| Optional | Präsenzmelder Baustein  Voice Performance Baustein   Camera Baustein (5 Mega Pixel)  Backup & Recovery USB Stick 64 GB |

Seriennummer:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.