Excelsior V6 PLUS Unterputz Touchpanel 18,5 Zoll

|  |
| --- |
| Technische Details |
| Hardware | * CPU: Intel Core i5 8265U
* Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
* Festplattenspeicher: 240 GB SSD
* Netzteil: 24V / 3,8A Hutschienennetzteil
 |
| Anschlüsse | * USB Port: 4xUSB 3.1, 1xUSB3.1 Type-C
* LAN Port : 2xRJ45 LAN Gigabit
* Video Port: 1xHDMI, 1xDP
* Audio Port: 1x Line-out
 |
| Display | * Größe: 18,5 Zoll Bildschirmdiagonale
* Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
* Seitenverhältnis: 16 : 9
* Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP)
* Rahmenfarbe: schwarz / weiß
 |
| Audio | * Lautsprecher: 2 x integrierte Lautsprecher (je 2 W)
* Mikrofon: integriertes Kondensatormikrofon (für Hallunterdrückung: Voice Performance Baustein)
 |
| Maße | * Displayfläche: 230 mm x 410 mm (H x B)
* Gesamt: 313 x 493 x 75 mm (H x B x T)
* Gewicht: 3,5 kg
 |

|  |
| --- |
| Software |
| Betriebssystem | * Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
 |
| Zusatzsoftware |  [ ]  BasisModul (HC-Navigation + HC-Camviewer) [ ]  RadioModul [ ]  HC-SipPhone [ ]  HC-Browser [ ]  HC-PictureViewer [ ]  TV-Modul |

|  |
| --- |
| Zubehör |
| Notwendig | * Unterputzkasten
* Unterputzkasten flächenbündig
 |
| Optional |  [ ]  Präsenzmelder Baustein [ ]  Voice Performance Baustein [ ]  Camera Baustein (5 Mega Pixel) [ ]  Backup & Recovery USB Stick 64 GB |

 Seriennummer:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.