Levior Unterputz Touchpanel 15 Zoll

|  |  |
| --- | --- |
| Technische Details | |
| Hardware | * CPU: Intel J3455 Quad Core * Arbeitsspeicher: 8 GB RAM * Festplattenspeicher: 120 GB SSD * Netzteil: 15V / 4A Hutschienennetzteil |
| Anschlüsse | * USB Port: 4xUSB 3.0 * LAN Port : 2xRJ45 LAN Gigabit * Video Port: 2xHDMI * Audio Port: 1x Line-out |
| Display | * Größe: 15 Zoll Bildschirmdiagonale * Auflösung: 1024 x 768 Pixel (Full HD) * Seitenverhältnis: 4 :3 * Touch: Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCT / PCAP) * Rahmenfarbe: schwarz / weiß |
| Maße | * Displayfläche: 229 mm x 305 mm (H x B) * Gesamt: 311 x 387 x 75 mm (H x B x T) * Gewicht: 3,5 kg |

|  |  |
| --- | --- |
| Software | |
| Betriebssystem | * Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
| Zusatzsoftware | BasisModul (HC-Navigation + HC-Camviewer)  HC-Browser  HC-PictureViewer |

|  |  |
| --- | --- |
| Zubehör | |
| Notwendig | * Unterputzkasten * Unterputzkasten flächenbündig |
| Optional | Präsenzmelder Baustein    Camera Baustein (5 Mega Pixel)  Backup & Recovery USB Stick 64 GB |

Seriennummer:Klicken Sie hier, um Text einzugeben.